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КОНВЕРТЕР К08
Конвертер К08 (далее конвертер) предназначен для анализа состояния кнопок управления, передачи в CAN шину информации для управления модулем шасси, а также для управления сигнализаторами включения/выключения межколёсной и межосевой блокировок.

Вид климатического исполнения У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
Конвертер предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 65 °С, влажность 100 % при температуре 35 °С.
Технические характеристики

Номинальное напряжение системы электрооборудования – 24 В постоянного тока.

Потребляемая мощность при напряжении 24 В – не более 2 Вт.

Масса конвертера не более 0,1 кг.
Габаритные и установочные размеры конвертера приведены в приложении А.
Конвертер устойчив к изменению напряжения бортовой сети автомобиля от 21,6 до 30 В.
Конвертер тепло-, холодоустойчив. Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 65 °С.
Конвертер влагоустойчив при воздействии повышенной влажности 100 % при температуре 35 °С.

Общие указания и порядок установки

Конвертер устанавливается в кабине и предназначен для работы в системе электрооборудования автомобиля с напряжением 24 В постоянного тока. 
Рабочее положение – любое.
Назначение контактов приведено в приложении Б.

Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током конвертер относится к электробезопасным приборам класса Ш по ГОСТ 12.2.007.0-75, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким напряжением питания.
Приложение А

(обязательное)

Габаритные и установочные размеры
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Рисунок А.1
Приложение Б

(обязательное)

Назначение контактов конвертера
Таблица Б.1
	Номер

контакта
	Назначение

	1
	CAN-L

	2
	Выключатель SW1 (замыкает на «минус»)

	3
	Контрольный сигнализатор HL18 «Блокировка межколесного дифференциала» (управление «минусом»)

	4
	GND

	5
	CAN-H

	6
	Выключатель SW2 (замыкает на «минус»)

	7
	Контрольный сигнализатор HL19 «Блокировка межосевого дифференциала» (управление «минусом»)

	8
	Кл. 15 «+» 24 В
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