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КОНВЕРТЕР К10

Конвертер К10 предназначен для управления реле включения фонарей заднего хода.

Вид климатического исполнения У2Т2 по ГОСТ 15150-69. 

Конвертер предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 65 °С.

Технические характеристики

Номинальное напряжение системы электрооборудования – 24 В постоянного тока.

Потребляемая мощность при напряжении 24 В – не более 1 Вт.

Масса конвертера не более 0,1 кг.

Габаритные и установочные размеры конвертера приведены в приложении А.

Конвертер выдерживает в течение 5 мин воздействие напряжения питания обратной полярности величиной (30±1) В.

Конвертер устойчив к изменению напряжения бортовой сети автомобиля от 21,6 до 30 В.

Конвертер тепло-, холодоустойчив. Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 65 °С.

Конвертер влагоустойчив при воздействии повышенной влажности 98 % при температуре 35 °С.

Общие указания и порядок установки

Конвертер устанавливается в кабине и предназначен для работы в системе электрооборудования автомобиля с напряжением 24 В постоянного тока.
Рабочее положение – вертикальное, колодкой подключения вниз.

Назначение контактов разъема конвертера приведено в приложении Б.

Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током конвертер относится к электробезопасным приборам класса Ш по ГОСТ 12.2.007.0-75, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким напряжением питания.
Приложение А

Габаритные и установочные размеры
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Рисунок А.1

Приложение Б

Назначение контактов конвертера

Таблица Б.1
	Номер контакта
	Параметр сигнала
	Тип
	Назначение

	1
	CAN-L
	Вход 
	SAE J1939

	2
	-
	-
	-

	3
	«Минус» c обеспечение нагрузки до 500 мА
	Выход
	Сигнал управления нагрузкой (включение реле фонарей заднего хода)

	4
	GND
	Вход
	«минус АКБ»

	5
	CAN-H
	Вход
	SAE J1939

	6
	-
	-
	-

	7
	-
	-
	-

	8
	Клемма 15 «+24 В»
	Вход
	Питание конвертера
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