Индикаторы комбинированные электронные КД8100, КД8100-2
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Предназначены для контроля частоты вращения коленвала двигателя, скорости движения трактора, частоты вращения двухскоростного независимого вала отбора мощности (ВОМ) и индикации суммарного времени работы двигателя.

Устанавливаются на щиток приборов трактора.

Источником входного сигнала служит сигнал с фазной обмотки генератора.

На циферблате индикатора расположены:

· шкала расчетной скорости движения: (0–30) км/ч;

· шкала контроля частоты вращения коленвала двигателя: (0–3500) об/мин;

· шкала контроля частоты вращения ВОМ540: (0–650) об/мин;

· шкала контроля частоты вращения ВОМ1000: (0–1200) об/мин.

В нижней части циферблата расположен цифровой светодиодный счетчик учета времени работы двигателя.

Конструктивно электрическая схема индикатора имеет неразъемное электрическое соединение с корпусом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передаточное отношение привода генератора КГ = 2,12 – для КД8100 и
КГ = 2,23 – для КД8100-2.

Основная приведенная погрешность указателя – не более ± 4 %.

Счетчик учета времени работы имеет емкость 9999,9 ч. Основная относительная погрешность счетчика  – не более ± 0,5 %.

Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12 В.

Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.

Относительная влажность: 100 % при температуре 35 °С.

Габаритные размеры, мм:
– посадочный размер – 100;

– наружный диаметр лицевой панели – 110;

– длина – 120.

Масса – не более 0,65 кг.

Индикатор работоспособен после воздействия повышенного напряжения 70 В.

Индикатор устойчив к кондуктивным помехам бортовой сети трактора по ГОСТ 28751 со степенью жесткости 4.

[image: image2.png]R

728 kg g00



Индикаторы комбинированные электронные КД8100-1

Предназначены для контроля частоты вращения коленвала двигателя, скорости движения трактора, частоты вращения двухскоростного независимого вала отбора мощности (ВОМ) и индикации суммарного времени работы двигателя.

Устанавливаются на щиток приборов трактора.

Источником входного сигнала служит сигнал с фазной обмотки генератора.

На циферблате индикатора расположены:

· шкала контроля частоты вращения коленвала двигателя: (0–2000) об/мин;

· шкала контроля частоты вращения ВОМI:  (0–500) об/мин;

· шкала контроля частоты вращения ВОМII: (0–900) об/мин;

· четыре шкалы расчетной скорости движения: (0–35, 0–10, 0–6, 0–4) км/ч.

Шкалы расчетной скорости движения оцифрованы в км/ч. Другие шкалы оцифрованы в об/мин.

В нижней части циферблата расположен цифровой светодиодный счетчик учета времени работы двигателя.

Конструктивно электрическая схема индикатора имеет неразъемное электрическое соединение с корпусом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передаточное отношение привода генератора КГ = 2,44.

Основная приведенная погрешность указателя – не более ± 4 %.

Счетчик учета времени работы имеет емкость 9999,9 ч. Основная относительная погрешность счетчика  – не более ± 0,5 %.

Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12 В или 24 В.

Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.

Относительная влажность: 100 % при температуре 35 °С.

Габаритные размеры, мм:
– посадочный размер – 100;

– наружный диаметр лицевой панели – 110;

– длина – 120.

Масса – не более 0,65 кг.

Индикатор работоспособен после воздействия повышенного напряжения 70 В.

Индикатор устойчив к кондуктивным помехам бортовой сети трактора по ГОСТ 28751 со степенью жесткости 4.
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37-45-35 – технические вопросы









