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блок показывающий комбинированный электронный
КД8108
Блок показывающий комбинированный электронный КД8108 предназначен для контроля частоты вращения коленчатого вала и суммарного времени работы автотракторных двигателей. 

Блок применяется для установки на автомобильных транспортных средствах.

Диапазон контроля частоты вращения коленчатого вала двигателя 

от 0 до 3500 мин-1.

Настраиваемое (программируемое) число пар полюсов генератора от 1 до 9, передаточное отношение привода генератора от 1,00 до 9,99.
Диапазон суммарного астрономического времени работы двигателя от 0 до 9999,9 ч.
Номинальное напряжение питания блока – 24 В постоянного тока.
Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 (С до плюс 60 (С и относительной влажности (95±3) % при температуре (40±2) ºС.

Мощность, потребляемая  блоком, не более 1,5 Вт.
Масса блока не более 0,5 кг.

Габаритные размеры блока не более диаметр 110х83 мм

Гамма-процентная наработка до отказа при ( = 95 % не менее 10000 ч работы двигателя, что соответствует средней наработке до отказа 200000 ч.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности показаний счетчика суммарного времени работы двигателя не превышают ±0,5 %.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности показаний указателя не превышают (4 % от конечного значения диапазона контроля.

Введенные изготовителем блока значения программируемого коэффициента К и числа полюсов Р при выпуске: К=4,00; Р=6.
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