Блок показывающий комбинированный электронный КД8111 предназначен для контроля частоты вращения коленчатого вала двигателя, скорости движения трактора,  частоты вращения  вала отбора мощности (в дальнейшем – ВОМ) и индикации суммарного времени работы двигателя.

Технические данные соответствуют таблице 1.

Таблица 1

	Наименование контролируемого параметра
	Диапазон показаний (индикации)
	

	
	КД8111-1
	КД8111-2
	КД8111-3
	КД8111-4
	КД8111-5

	Передаточное отношение привода генератора
	2,44
	2,23
	2,36
	1,87

	Скорость движения, км/ч
	0 – 35

0 - 10

0 – 6

0 – 4
	0 – 30
	0-30

0-15

0-11

0-6
	0 – 35

0 - 17

0 – 12

0 – 8
	0-30
0-6

	Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
	0–2000
	0–3500
	0-2000
	0-2500
	0-3500

	Частота вращения, мин-1:

 ВОМ1000 

 ВОМI
	-

0–500
	0–1200

-
	-

-
	-
-

	Частота вращения, мин-1: 

 ВОМ540

 ВОМII             
	-

0–900
	0–650

-
	0-600

-
	0-650
-

	Суммарное время работы двигателя, ч
	9999,9


Номинальное напряжение питания блока – 12 В постоянного тока.

Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 (С до плюс 60 (С.

Блок предназначен для работы в продолжительном режиме S1 по ГОСТ 3940.

Потребляемая мощность блока не более 1,5 Вт. 

Масса блока не более 0,5 кг.

Блок работоспособен при изменении напряжения питания от номинального значения в диапазоне от 10,8 до 15 В.

Блок работоспособен после выдержки в неработающем состоянии при температуре 90 ºС в течение 3 ч.

Блок работоспособен после выдержки в неработающем состоянии при температуре минус 50 ºС в течение 3 ч.

Блок влагоустойчив при воздействии повышенной влажности 100 % при температуре 35 ºС.

Блок обеспечивает цифровую индикацию суммарного времени работы двигателя. Сигналом включения счета часов работы двигателя является появление сигнала с фазной обмотки генератора.

Емкость счетчика суммарного времени работы двигателя (в дальнейшем – счетчика времени) - 9999,9 ч. 

Информация о суммарном времени работы двигателя накапливается и сохраняется (в том числе при выключенном состоянии блока) в течение не менее 10 лет.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности показаний счетчика суммарного времени работы двигателя не превышают ±0,5 % от измеренного значения.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности показаний указателя не превышают (4 % от конечного значения диапазона контроля.

Габаритные и посадочные размеры блока
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Рисунок 1 – Габаритные размеры блока
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Рисунок 2 – Размеры посадочного места блока
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