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Блок вторичных показывающих приборов 

КД8127
Блок вторичных показывающих приборов КД8127 предназначен для контроля уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха в пневмосистеме малогабаритных тракторов.

Номинальное напряжение питания блока – 12 В постоянного тока. 

Диапазон контролируемых параметров, диапазон показаний, наличие сигнализации соответствуют таблице 1.  

Таблица 1

	Контролируемый параметр
	КД8127.3801
	КД8127.3801-1
	КД8127.3801
	КД8127.3801-1

	
	Диапазон показаний
	Сигнализация

	Температура охлаждающей жидкости, (С
	40-120
	Перегрева охлаждающей жидкости

	Уровень топлива в баке
	0-1
	Резервного остатка топлива

(бак заполнен топливом на 1/8 объёма бака)

	Давление воздуха в пневмосистеме, 

х100 кПа
	0-10
	-
	Низкого давления воздуха в пневмо-системе
	-


Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности показаний соответствуют таблице 2.

Таблица 2

	Контролируемый параметр
	Отметка на шкале
	Абсолютная погрешность



	Температура охлаждающей жидкости, (С
	40

80

100

120
	Не нормируется

±3 (С

±7 (С

10 (С

	Уровень

топлива в баке
	0

1/8

1/2

1(полный бак)
	±4 %*

Не нормируется

±8 %*

±5 %* 

	Давление воздуха в пневмосистеме, х100 кПа
	0

5

8

10
	Не нормируется

±60 кПа

±60 кПа

Не нормируется

	* В процентах от полного объема бака.


Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 (С до плюс 65 (С и относительной влажности до 100 % при температуре 35 ºС.

Мощность, потребляемая блоком, не более 5 Вт. 

Масса блока не более 0,4 кг.

Габаритные размеры блока не более диаметр 110х83 мм
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