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Блок комбинированный КД8235
Блок комбинированный КД8235 (далее блок) предназначен для контроля показаний уровня топлива, счетчика моточасов и контроля состояния параметров работы погрузчика.
Вид климатического исполнения У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
Блок предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 60 °С, влажностью 100 % при температуре 35 °С.

Режим работы  продолжительный номинальный S1.

Технические характеристики

Номинальное напряжение системы электрооборудования – 12 В постоянного тока.

Масса блока не более 0,4 кг.

Габаритные и присоединительные размеры приведены в приложении А.

Основные функции блока приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Символ
	Наименование
	Цвет элемента свечения
	Сигнал включения
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	Указатель уровня топлива
	Зеленый
	Сопротивление 0-90 Ом

(пустой-полный)

	HOURS
	Счетчик моточасов
	Зеленый
	Замыкание «IN» на «плюс 12 В» инициирует отсчет

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Аварийное давление масла ДВС
	Красный
	Замыкание по «-»
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	Включение указателей поворота
	Зеленый
	Замыкание по «-», «+»
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	Работа свечей накала
	Желтый
	Замыкание по «-»

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Аварийная температура масла в трансмиссии
	Красный
	Замыкание по «-»
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	Включение стояночного тормоза
	Красный
	Замыкание по «-»
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	Засоренность масляного фильтра
	Желтый
	Замыкание по «-»
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	Засоренность воздушного фильтра
	Желтый
	Замыкание по «-»

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Аварийная температура охлаждающей жидкости ДВС
	Красный
	Замыкание по «-»
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	Отсутствие заряда АКБ
	Красный
	Замыкание по «-», «+»


Счетчик моточасов.

Диапазон показаний счетчика моточасов от 0,0 до 99999,9.

Сигналом включения счетчика моточасов служит замыкание входа «IN» на «плюс 12 В», которое  инициирует отсчет, о чем свидетельствует мигание запятой на шкале счетчика моточасов.
Пределы допускаемого значения отклонения показаний счетчика моточасов не более (1,0 (.

Информация о количестве моточасов накапливается и сохраняется (в том числе и в обесточенном состоянии) в течение не менее 10 лет.

В состоянии поставки блок имеет показания счетчика моточасов (0,0 ч).
Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива выполнен в виде линейного светодиодного индикатора. 

Цвет свечения светодиодов - зеленый, количество сегментов шкалы – 10.

Диапазон показаний указателя уровня топлива от 0 до 1 (полный бак). 

Блок устойчив к изменению напряжения бортовой сети автомобиля от 10,8 до 15 В.
Блок тепло-, холодоустойчив. Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 60 °С.
Блок влагоустойчив при воздействии повышенной влажности 100 % при температуре плюс 35 °С.

Степень защиты блока от проникновения пыли и воды с лицевой стороны IP52 по ГОСТ 14254-2015. Степень защиты с тыльной стороны IР3Х.

Блок является взаимозаменяемым изделием.
По способу защиты от поражения электрическим током блок относится к электробезопасным приборам класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким напряжением питания.

Конструкция блока исключает возможность неправильного присоединения его сочленяемых токоведущих частей при монтаже у потребителя.

Общие указания

Блок предназначен для работы в системе электрооборудования погрузчика с напряжением 12 В постоянного тока. 
Присоединение проводов с помощью колодок гнездовых: ХР1 - 602209 (на 9 контактов), ХР2 - 602213 (на 13 контактов) и гнезд 202212 по ОСТ 37.003.032-88.

Назначение контактов в разъемах приведено таблице А.1.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры, назначение контактов в разъемах
А.1 Габаритные и присоединительные размеры блока приведены на рисунке А.1.
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Рисунок А.1

А.2 - Назначение контактов в  разъемах приведено в таблице А.1
Таблица А.1 

	Разъем
	Номер контакта
	Назначение
	Примечание

	ХР1
	1
	«+12 В» (питание 1)
	-

	
	2
	Com (-Bat)
	-

	
	3
	IN (плюс 12 В)
	-

	
	4
	-
	-

	
	5
	-
	-

	
	6
	-
	-

	
	7
	-
	-

	
	8
	-
	-

	
	9
	-
	-

	ХР2
	1
	Датчик топлива
	-

	
	2
	Отсутствие заряда АКБ «-»
	Дополнительная токовая нагрузка 240 мА при напряжении 12 В

	
	3
	Отсутствие заряда АКБ «+»
	

	
	4
	Указатели поворота «-»
	

	
	5
	Указатели поворота «+»
	

	
	6
	Аварийное давление масла
	-

	
	7
	Засоренность воздушного фильтра
	-

	
	8
	Работа свечей накала
	-

	
	9
	Аварийная температура масла трансмиссии
	-

	
	10
	Включение стояночного тормоза
	-

	
	11
	Засоренность масляного фильтра
	-

	
	12
	Аварийная температура охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания
	-

	
	13
	«+12 В» (питание светодиодов 12 В)
	-
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