ЩП8165 - щиток приборов
Щиток приборов ЩП8165 предназначен для отображения состояния работы электронных систем и контрольных сигналов от электрооборудования автобусов ОАО «МАЗ» с двигателями Евро-3, Евро-4 и др. и электронным блоком управления двигателем по CAN-шине.
Щиток приборов не относится к средствам измерения. 

Вид климатического исполнения щитка приборов У2.1, Т2.1 по ГОСТ 15150-69
Щиток приборов предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60оС.

Щиток приборов рассчитан на работу в системе электрооборудования с номинальным напряжением 24В постоянного тока в соответствии с ГОСТ 3940-2004.
Состав щитка приборов приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Состав щитка приборов

	Прибор вторичный показывающий спидометра

	Индикатор частоты оборотов вала двигателя

	Блок контрольных индикаторов: указатель напряжения бортовой сети; указатель уровня топлива в баке; указатель температуры охлаждающей жидкости; указатель давления масла в двигателе; указатель давления воздуха в тормозной системе, 1 –ый контур; указатель давления воздуха в тормозной системе, 2-ой контур.
Блок контроля параметров выполнен на стрелочных указателях.

Указатель уровня топлива реактива AdBlue (выполнен на линейном светодиодном индикаторе).

	Блок контрольных сигнализаторов.

	Примечание:

1. Прибор показываюший спидометра отображает данные по CAN-шине, а при отсутствии CAN-шины - от датчика скорости;

2. Указатель частоты оборотов отображает данные по CAN-шине, а при отсутствии CAN-шины - от сигнала с фазной обмотки генератора;

3. Указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель давления масла в двигателе отображают данные, поступающие с электронного блока управления двигателя по СAN-шине, а при отсутствии CAN-шины - от резистивных датчиков;

4. Указатель уровня реактива AdBlue отображает данные поступающие по CAN-шине;

5. Контрольные сигнализаторы: аварийный уровень масла в двигателе, аварийное давление масла в двигателе, аварийная температура охлаждающей жидкости, отказ антиблокировочной системы (ABS), отказ антипробуксовочной системы (ASR) включаются по CAN-шине, а при отсутствии CAN-шины - от датчиков.
Контрольный сигнализатор минимальный уровень реактива AdBlue включается по CAN-шине;

6. CAN-шина соответствует EMR 3 спецификации описанной в SAE J1939 Recommendet Practicle for a Serial Control and Communication Vehicle Network;

7. Указатель уровня топлива в баке; указатель давления воздуха в тормозной системе, 1-ый контур; указатель давления воздуха в тормозной системе, 2-ой контур отображают данные, поступающие от резистивных датчиков.


Масса щитка приборов не более 2,2 кг.

Номинальная потребляемая мощность щитка приборов не более 70 Вт при напряжении питания (27+1)В.
Режим работы щитка приборов продолжительный S1 по ГОСТ 3940.
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