ЩП8171, ЩП8215Д-251 – щитки приборов

Щитки приборов ЩП8171, ЩП8215Д-251 предназначены для визуального и звукового контроля за работой систем управления и индикации предупреждающих и аварийных сигналов в автобусах ОАО «МАЗ», работающих на дизельном или газомоторном топливе.

Исполнения щитка приборов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

	Обозначение и вариант

исполнения щитка приборов
	Для работы в комплекте с

блоком коммутации
	Тип автобуса

	ЩП8171Д-203
	БК-203-8171Д или БК-203-8171Д-П
	МАЗ-203000

	ЩП8171Г-203
	БК-203-8171Г или БК-203-8171Г-П
	МАЗ-203965

	ЩП8171Г-103
	БК-400-8171Г
	МАЗ-103965

	ЩП8215Д-251
	БК-251-8215Д или БК-251-8215Д-П
	МАЗ-251062


Щиток приборов ЩП8171Д-203, ЩП8215Д-251 предназначены для работы в автобусах ОАО «МАЗ» с дизельными двигателями ЯМЗ, DAIMLER, CUMMINS, ММЗ, MAN, DEUTZ в комплекте с блоком коммутации в соответствии с таблицей 1.
Щиток приборов ЩП8171Г-203 предназначен для работы в автобусах ОАО «МАЗ» с газовым двигателем DAIMLER («Mercedes-Benz») в комплекте с блоком коммутации в соответствии с таблицей 1.
Щиток приборов ЩП8171Г-103 предназначен для работы в автобусах ОАО «МАЗ» с газовым двигателем DAIMLER («Mercedes-Benz»), в комплекте с блоком коммутации, в соответствии с таблицей 1.
Щиток приборов является неремонтируемым взаимозаменяемым изделием.

Щиток приборов не является средством измерений.

Щиток приборов относится к продукции производственно-технического назначения.

Щиток приборов рассчитан на работу в системе электрооборудования с номинальным напряжением 24 В постоянного тока в соответствии с ГОСТ 3940-2004.

Щиток приборов относится к потребителям тока, используемым при работающем двигателе.

Вид климатического исполнения У2Т2 - в соответствии с ГОСТ 15150-69. При этом щиток приборов предназначен для работы в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 60 °С.

Примечания

1. Информация, получаемая по CAN-шине, поступает непосредственно на щиток приборов. Информация, получаемая от резистивных и дискретных датчиков, поступает на щиток приборов через блок коммутации, где преобразуется в сигналы последовательного интерфейса, которые передаются непосредственно на щиток приборов.

2. Для ЩП8171Д-203:

· прибор показывающий спидометра отображает информацию, поступающую по CAN-шине, а при отсутствии САN-шины – от датчика скорости;

· указатель частоты оборотов отображает информацию, поступающую по CAN-шине, а при отсутствии САN-шины – от сигнала с фазной обмотки генератора;

· указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель давления масла в двигателе отображают информацию, поступающую по CAN-шине от электронного блока управления двигателем, а при отсутствии САN-шины – от резистивных датчиков;

· указатель уровня топлива в баке, указатели давления воздуха в тормозной системе  отображают информацию, поступающую от резистивных датчиков;

· указатель уровня реактива AdBlue отображает информацию, поступающую по CAN-шине.

3. Для ЩП8171Г-203 и ЩП8171Г-103:

· прибор показывающий спидометра отображает информацию поступающую по CAN-шине, а при отсутствии САN-шины – от датчика скорости.

· указатель частоты оборотов коленчатого вала, указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель давления масла в двигателе отображают информацию, поступающую по CAN-шине;

· указатели давления воздуха в тормозной системе первого и второго контуров отображают информацию, поступающую от резистивных датчиков;

· указатель давления газомоторного топлива отображает информацию, поступающую от датчика давления газа.

4. CAN-шина соответствует EMR 3 спецификации, описанной в SAE J1939 Recommended Practice for a Serial Control and Communication Vehicle Network.

Масса щитка приборов должна быть не более 2,5 кг. 

Потребляемая мощность щитка приборов, при напряжении питания (27+1) В должна быть не более 25 Вт.

Щиток приборов должен работать в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ 3940-2004.

В состав щитка приборов входит: 

· прибор показывающий спидометра;

· указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя;

· блок контрольных сигнализаторов;

· многофункциональный цветной жидкокристаллический дисплей, обеспечивающий вывод на индикацию:

1) включенных сигнализаторов;
2) текущего времени;
3) напряжения бортовой сети;
4) показаний счетчиков итогового и суточного пробегов;
5) показаний указателя уровня топлива в баке, указателя уровня реактива AdBlue – для щитка приборов ЩП8171Д-203;

6) показаний указателя давления газомоторного топлива для щитков приборов ЩП8171Г-203 и ЩП8171Г-103;

7) показаний указателя давления масла в двигателе;

8) показаний указателя температуры охлаждающей жидкости;

9) показаний указателя давления воздуха в тормозной системе первого контура;

10) показаний указателя давления воздуха в тормозной системе второго контура;

11) текстовых сообщений;

12) технологических параметров;
13) условного изображения кнопок управления.
Габаритные и установочные размеры щитка приборов
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Рисунок 1

Маркировка и назначение контактов в разъемах щитка приборов
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Рисунок 2

Информация, выводимая на ЖКИ в рабочем режиме, отображаемые сигнализаторы и их положение в поле состояния
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Рисунок 3 – Информация, выводимая на ЖКИ ЩП8171Д 203 в рабочем режиме, отображаемые сигнализаторы и их положение в поле состояния
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Рисунок 4 – Информация, выводимая на ЖКИ ЩП8171Г 203 и ЩП8171Г 103 в рабочем режиме, отображаемые сигнализаторы и их положение в поле состояния
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Рисунок 5 – Информация, выводимая на ЖКИ ЩП8215Д-251 в рабочем режиме, отображаемые аварийные и предупредительные сигнализаторы и их положение в поле состояния
